***Exporter la configuration d’un matériel Cisco***

*Exporter ça configuration de son routeur ou switch permet en cas de problème ou de reset de l’appareil de récupérer la configuration fonctionnelle et évite de reconfigurée l’appareil manuellement*


*1e étape : en* ***enable*** *utiliser la commande* ***copy nvram:startup-config tftp:***

**

*2e étape : entrée l’IP du serveur TFTP*

**

*3e étape : à ce moment-là le routeur vous demande si le nom* ***jarodsio2-config*** *( jarodsio2 = le nom du routeur, -config = startup-config ) suffit pour envoyer sur le serveur TFTP. Vous pouvez changer le nom du fichier ou juste faire* ***entrer*** *pour envoyer sur le serveur TFTP.*

**